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	Figyelmesen olvassa el az adatlapot, hogy megismerje a „Tolódzkodó” termék összeszerelésére, biztonságos használatára, karbantartására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat. A továbbiakban: termék.
Az összeszerelést, a szétszerelést és a telepítést csak az adatlap áttanulmányozása után végezze.
Őrizze meg ezt az adatlapot a termék teljes használati ideje alatt.
A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, összeállításának és műszaki jellemzőinek módosítására a termékfejlesztés során, az ilyen változásokról szóló külön értesítés nélkül.




1 A TERMÉK RENDELTETÉSE
A tolódzkodó gyakorlatok végzésére szolgál.
A termék beltéri használatra készült.

2 MŰSZAKI ADATOK
Táblázat 1
	Befoglaló méretek, mm
	Hossz, mm
	760

	
	Szélesség, mm
	666

	
	Magasság, mm
	460

	A fogantyúk közötti távolság, mm
	550

	A felfüggesztéshez használható fokok átmérője, mm (legfeljebb)
	38

	Bruttó tömeg, legfeljebb
	10

	A használó maximális testtömege, kg
	120

	Élettartam, év (legalább)
	5
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3 FELÉPÍTÉS

3.1 A termék felépítése.
A termék fém oszlopokból álló, szétszerelhető keretszerkezet.

3.2 A felhasznált anyagokra vonatkozó információk  
A termék alkatrészeinek gyártásához felhasznált valamennyi anyag felhasználásra engedélyezett, és rendelkezik az akkreditált laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekkel és szakvéleményekkel.
 
4 A CSOMAG TARTALMA
Táblázat 2
	Sz.
	Megnevezés
	ábra
	Db
	
	Sz.
	Megnevezés
	ábra
	Db

	1
	Konzol
10.05.08.01
	[image: ]
	2
	
	2
	Összekötő elem 
10.05.08.02
	[image: ]
	1

	3
	Összekötő elem
10.05.08.02-01
(  2 furattal)
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	1
	
	4
	Lemez 
10.05.08.001
	[image: ]
	1

	5
	Háttámla
DSK 05.092.00 В
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	1
	
	6
	Alkartámasz
ISO-05.847
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	2

	
	Villáskulcs  13х17
DSKM 02.111.00
	[image: ]
	1
	
	
	
	
	

	Szokásos szerszámok

	Sz.
	Megnevezés
	Db
	
	Sz.
	Megnevezés
	Db

	15
	Csavar М8-6gх35.56.016
GOST 7798-70
	2
	
	17
	Csavar М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	12

	18
	Csavar А2 М8-6gх16.56.016
GOST 17473-80
	2
	
	20
	Anya М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	8

	21
	Anya М8-6H.6.016
GOST 11860-85
	2
	
	22
	Alátét 8.А2 DIN 125
	24

	25
	Takarósapka К40/B
	2
	
	26
	Takarósapka D25/Т
	4

	28
	Díszsapka 13
	20
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5 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

5.1 A terméket a gyártó eredeti csomagolásában, a sértetlenségét biztosító bármilyen szállítóeszközzel kell szállítani.  
5.2. A tárolási feltételek a GOST 15150-69 szerinti 2 (C) csoportnak felelnek meg. A munkahelyzetbe történő beszerelésig a terméket a gyártó eredeti csomagolásában, természetes szellőzésű száraz helyiségben kell tárolni.

6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 A termék ártalmatlanításra küldése előtt szükséges:
•	a terméket az összeszereléssel ellentétes sorrendben szétszerelni;
•	az alkatrészeket a gyártásukhoz felhasznált anyagok szerint szétválogatni.
6.2 A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A hulladék ártalmatlanítása a SanPiN 2.1.3684-21 követelményei szerint történik.

7 GARANCIA

7.1 A termék garanciális ideje a vásárlás napjától számított 12 hónap. 
7.2 A garancia nem terjed ki azokra a termékekre:
•	amelyek a vevő általi szállítás során sérültek meg;
•	amelyek a jelen adatlapban megadott tárolási, összeszerelési és üzemeltetési feltételek megsértése miatt sérültek meg; 
•	amelyeknél a jelen adatlapon hiányzik a csomagolásra, a minőségellenőrzési osztály átvételére és a termék értékesítésére vonatkozó bejegyzés
• a gyártó a termék megbízhatóságát azzal a feltétellel szavatolja, hogy a vevő betartja a szállítás, a tárolás, az összeszerelés és az üzemeltetés szabályait.	 

8 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
8.1	Használati korlátozások.
A termékhez szabad hozzáférést kell biztosítani.
8.2	Előkészítés az összeszereléshez
Csomagolja ki a terméket, és helyezze az alkatrészeket az előre előkészített felületre. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalma megfelel-e a termék adatlapjának.
8.3	Biztonsági intézkedések.
· 	A termék összeszerelése közben gyermekek jelenléte és az összeszerelésben való részvételük tilos.
· A terméket a szerelési útmutató szerint, lépésenként kell összeszerelni. 


8.4	Az összeszerelés és a telepítés sorrendje.
8.4.1	Szerelje össze a konzolokat az összekötő elemekkel
	1. Helyezze a takarósapkákat a konzolokra;
	2. Szerelje össze a konzolokat (1. poz.) az összekötő elemekkel (2. és 3. poz.).

[image: ]

ábra.1

8.4.2 Szerelje fel a háttámlát és az alkartámaszokat:
		1. Helyezze fel a lemezt (4. poz.)
		2. Szerelje fel a háttámlát (5. poz.) és az alkartámaszokat (6. poz.)
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ábra.2



9 BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
9.1	A termék felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára készült.
9.2	A használó maximális testtömege 120 kg

10 ELLENŐRZÉSEK A HASZNÁLAT 
ELŐTT 

A termék használata előtt a következőket kell elvégezni: 
•	A termék szemrevételezéses ellenőrzése;
•	A szerkezet épségének ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze fel van szerelve.


11 ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
11.1	A termék minden használata előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést:
· Ellenőrizze a rögzítési pontokat. Ha meglazultak, húzza meg őket szokásos szerszámokkal. 
· Ellenőrizze, hogy a kötőelemeken fel vannak-e helyezve a műanyag védősapkák;
11.2	Havonta egyszer végezzen működési ellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve és a rögzítési pontok szilárdan rögzülnek. Ellenőrizze, hogy minden kötőelem és menetes kötés meg van-e húzva. 
11.3	Évente egyszer végezzen alapvető ellenőrzést.
Ellenőrizze a fém elemeket korrózió szempontjából;
Mérje fel az elvégzett javítás hatását a berendezés biztonságára.
.

A hibás alkatrészeket cserélje ki a gyártó által készített, azonos alkatrészekre. 
Az alkatrészek felhasználó általi gyártása és cseréje tilos. 
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