




DSK

Bordásfal
ADATLAP 11.05.07 PS


[image: ]



	[image: ]
	Figyelmesen olvassa el az adatlapot, hogy megismerje a „Bordásfal” termék összeszerelésére, biztonságos használatára, karbantartására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályokat. A továbbiakban: termék.
Az összeszerelést, a szétszerelést és a telepítést csak az adatlap áttanulmányozása után végezze.
Őrizze meg ezt az adatlapot a termék teljes használati ideje alatt.
A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, összeállításának és műszaki jellemzőinek módosítására a termékfejlesztés során, az ilyen változásokról szóló külön értesítés nélkül.




1 A TERMÉK RENDELTETÉSE
A bordásfal gyakorlatok végzésére szolgál.
A termék beltéri használatra készült.

2 MŰSZAKI ADATOK
Táblázat 1
	Befoglaló méretek, mm
	Mélység, mm
	160

	
	Szélesség, mm
	755

	
	Magasság, mm
	2235

	Az oszlopok közötti távolság, mm
	630

	A keresztrúd átmérője, mm
	32

	Bruttó tömeg, legfeljebb
	28

	A használó maximális testtömege, kg
	120

	Élettartam, év (legalább)
	5
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3 FELÉPÍTÉS

3.1 A termék felépítése.
A termék fém oszlopokból álló, szétszerelhető keretszerkezet.

3.2 A felhasznált anyagokra vonatkozó információk  
A termék alkatrészeinek gyártásához felhasznált valamennyi anyag felhasználásra engedélyezett, és rendelkezik az akkreditált laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekkel és szakvéleményekkel.

4 A CSOMAG TARTALMA
Táblázat 2
	Sz.
	Megnevezés
	ábra
	Db
	
	Sz.
	Megnevezés
	ábra
	Db

	1
	Felső oszlop
10.05.07.001
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	2
	
	2
	Alsó oszlop
10.05.07.01
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	2

	3
	Fok
10.05.07.02
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	9
	
	4
	Fogantyú
ISO-05.38
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	18

	5
	Tartókonzol
10.05.07.002
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	6
	
	6
	Villáskulcs 13х17
DSKM 02.111.00
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	1

	Szokásos szerszámok

	Sz.
	Megnevezés
	Db
	
	Sz.
	Megnevezés
	Db

	15
	Csavar М8-6gх55.56.016
GOST 7798-70
	6
	
	16
	Csavar М8-6gх20.56.016
GOST 7798-70
	8

	17
	Csavar М10-6gх25.56.016
GOST 7798-70
	18
	
	
	
	

	20
	Anya М8-6H.6.016
GOST 5915-70
	6
	
	21
	Alátét 10.А2 DIN 125
	18

	22
	Alátét 8.А2 DIN 125
	20
	
	23
	Rögzítőcsavar М8 10х80
	6

	25
	Takarósapka P40х60/3B
	4
	
	26
	Takarósapka 10
	8

	28
	Díszsapka 13
	26
	
	29
	Díszsapka 17
	18
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5 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

5.1 A terméket a gyártó eredeti csomagolásában, a sértetlenségét biztosító bármilyen szállítóeszközzel kell szállítani.  
5.2. A tárolási feltételek a GOST 15150-69 szerinti 2 (C) csoportnak felelnek meg. A munkahelyzetbe történő beszerelésig a terméket a gyártó eredeti csomagolásában, természetes szellőzésű száraz helyiségben kell tárolni.
6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 A termék ártalmatlanításra küldése előtt szükséges:
•	a terméket az összeszereléssel ellentétes sorrendben szétszerelni;
•	az alkatrészeket a gyártásukhoz felhasznált anyagok szerint szétválogatni.
6.2 A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A hulladék ártalmatlanítása a SanPiN 2.1.3684-21 követelményei szerint történik.

7 GARANCIA

7.1 A termék garanciális ideje a vásárlás napjától számított 12 hónap. 
7.2 A garancia nem terjed ki azokra a termékekre:
•	amelyek a vevő általi szállítás során sérültek meg;
•	amelyek a jelen adatlapban megadott tárolási, összeszerelési és üzemeltetési feltételek megsértése miatt sérültek meg; 
•	amelyeknél a jelen adatlapon hiányzik a csomagolásra, a minőségellenőrzési osztály átvételére és a termék értékesítésére vonatkozó bejegyzés
• a gyártó a termék megbízhatóságát azzal a feltétellel szavatolja, hogy a vevő betartja a szállítás, a tárolás, az összeszerelés és az üzemeltetés szabályait.
8 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
8.1 Használati korlátozások.
A termékhez szabad hozzáférést kell biztosítani.
8.2 Előkészítés az összeszereléshez
	Csomagolja ki a terméket, és helyezze az alkatrészeket az előre előkészített felületre. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalma megfelel-e a termék adatlapjának.
8.3 Biztonsági intézkedések.
· 	A termék összeszerelése közben gyermekek jelenléte és az összeszerelésben való részvételük tilos.
· A terméket a szerelési útmutató szerint, lépésenként kell összeszerelni. 

8.4 Az összeszerelés és a telepítés sorrendje.
8.4.1 Helyezze a fogantyúkat (4. poz.) a fokra (3. poz.). Ajánlott a felületet előbb szappanos oldattal megnedvesíteni. 
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1. ábra

8.4.2 

	Szerelje össze az oszlopokat.
	Szerelje össze a bordásfalat
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Az 1. oszlop a padlóhoz való ütögetéssel illeszthető a 2. oszlopba.

ábra.2
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ábra.3





8.4.3 Helyezze a szerkezetet a falhoz

1. Szerelje a tartókonzolokat (5. poz.) a bordásfalra. Helyezze a szerkezetet a falhoz, és jelölje be a rögzítőcsavarok (23. poz.) furatait
2. A jelölések szerint fúrja ki a furatokat a falban. Csavarozza le a tartókonzolokat a szerkezetről. Rögzítse a tartókonzolokat a falhoz a rögzítőcsavarokkal. 
3. Rögzítse a szerkezetet a tartókonzolokhoz.

[image: ]
9 BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
9.1 A termék felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára készült.
9.2 A használó maximális testtömege 120 kg
9.3 
10 HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
A termék használata előtt a következőket kell elvégezni: 
•	A termék szemrevételezéses ellenőrzése;
•	A szerkezet épségének ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze fel van szerelve.



11 ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
11.1 A termék minden használata előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést:
· Ellenőrizze a rögzítési pontokat. Ha meglazultak, húzza meg őket szokásos szerszámokkal. 
· Ellenőrizze, hogy a kötőelemeken fel vannak-e helyezve a műanyag védősapkák;
11.2 Havonta egyszer végezzen működési ellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve és a rögzítési pontok szilárdan rögzülnek. Ellenőrizze, hogy minden kötőelem és menetes kötés meg van-e húzva. 
11.3 Évente egyszer végezzen alapvető ellenőrzést.
Ellenőrizze a fém elemeket korrózió szempontjából;
Mérje fel az elvégzett javítás hatását a berendezés biztonságára.

A hibás alkatrészeket cserélje ki a gyártó által készített, azonos alkatrészekre. 
Az alkatrészek felhasználó általi gyártása és cseréje tilos. 
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