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Alkalmazható hintaváltozatok. A hinta nem tartozéka a csomagnak.
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Erre a komplexumra 2 db hinta szerelhető fel: 1.D-26.00; 1.D-26.01; 1.D-26.02
vagy 1 db: 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.
Tilos bármilyen hinta egyidejű felszerelése az alábbi hintákkal: 1.D-26.04; 1.D-26.08;
1.D-26.16; 1.D-26.26; 1.D-26.27.
MŰSZAKI ADATOK
1. táblázat
	Befoglaló
 méretek, mm
	hossz
szélesség
magasság
	3130 
2070 
2330

	Bruttó tömeg, kg, legfeljebb
	

	Megengedett terhelés a komplexumra, kg
	100

	Megengedett terhelés a függeszthető felszerelésre, kg
	50

	Az ütéscsillapító burkolat (homok, fűrészpor) minimális
vastagsága az esésterületen, mm
	300

	A gyermek minimális életkora, év
	3

	Egyszerre sportolók száma, legfeljebb
	2

	Élettartam, év (legalább)
	5

	Klimatikus kivitel
	UHL1
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	Poz.
sz.
	Szerelési egységek és alkatrészek
Megnevezés
Jelölés
Ábra
	Menny., db
	PE tasak
sz.
	Csom.
sz.

	4
	Alsó oszlop
D-01.059.03
	[image: ]
	4
	
	1

	5.1
	Oszlop
D-01.065.00
	[image: ]
	6
	
	1

	5.2
	Hajlított oszlop
D-01.035.02
	[image: ]
	2
	
	1

	6
	Létrafok
1.DSK-Pr.00.490.00.01
	[image: ]
	17
	
	1

	9
	Bilincstest
DSK 05-011
	
	62
	1
	1

	10
	Záródugó
DSK 05-012
	[image: ]
	62
	1
	1



	19.1
	Gerenda
D-01.067.00
	[image: ]
	2
	
	1

	20
	Záródugó D42
	
	4
	1
	1

	20.2
	Záródugó 38 VPCH
	
	6
	1
	1

	21
	Záródugó D18
	[image: ]
	1
	1
	1

	26
	Nyújtórúd
1.D-54.00
	[image: ]
	1
	
	1

	27
	Konzol
1.D-15.06.01
	[image: ]
	2
	
	1

	32
	Fél bilincs 42x42
DSK 02.057.00
	
	2
	1
	1

	34
	Orsó – klipsz
DSK 05.056
	
	6
	1
	1

	40
	Alátétlemez
SK-3.3.19.02.05.001
	[image: ]
	2
	1
	1

	43
	Könyökidom
D-01.066.00
	[image: ]
	2
	
	1

	54
	Alátét 42x25
DSK 05.123.00
	[image: ]
	2
	1
	1

	58
	Ívelt idom
D-01.036.02
IO-2.3.10.00.006 záródugóval
	[image: ]
	1
	
	1

	86
	Záródugó
DSK 05.070.00
	[image: ]
	19
	1
	1

	133
	Hosszabbító
D-01.006.03
	[image: ]
	6
	
	1

	Szabványos kötőelemek

	62
	Csavar M8x55.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	12
	2
	1

	63
	Csavar M8x60.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	2
	1

	64
	Csavar M8x65.56.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	34
	2
	1

	65.1
	Csavar M8x80.58.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	1
	1

	70
	Imbuszcsavar M8x50.56.016
GOST 11738-84
	[image: ]
	10
	2
	1

	72
	Csavar M8x120.58.016
GOST 7798-92
	[image: ]
	2
	1
	1



	75
	Anya M8.6.016
GOST 5915-98
	[image: ]
	22
	2
	1

	76
	Kalapos anya M8
GOST 11860-85
	[image: ]
	6
	2
	1

	81
	Alátét 8.A2 DIN 125
	
	80
	2
	1

	85
	Rugós alátét 8.A2 DIN 127
	[image: ]
	4
	2
	1

	
	Kulcs
S=24x13 mm
	[image: ]
	2
	1
	1

	
	Imbuszkulcs
S=6 mm
	[image: ]
	1
	1
	1

	
	Imbuszkulcs
S=5 mm
	[image: ]
	1
	1
	1

	Függeszthető felszerelés

	100
	6.51.05-20 
Mászókötél
	
	1
	3
	1

	101
	Tornagyűrűk
1.D-28.02
(lásd 3. tábl.)
	
	1
	4
	1

	107
	Kosárlabdapalánk
1.D-04.03
(lásd 4. tábl.)
	[image: ]
	1
	5
	2

	113
	6.03.04 
Függesztett korlát
(lásd 5. tábl.)
	[image: ]
	1
	6
	2

	200
	Függesztett háttámla
1.D-24.00
	
	1
	
	2

	201
	Boxzsák
MF-MK-01.68.05
MF-MK-01.68.05 RE
	
	1
	
	3

	
	
	
	
	
	

	Dokumentáció

	
	Termékadatlap
	1



A gyűrűk nyújtórúddal tartozékai 1.D-28.02
3. táblázat
	Poz.
sz.
	Megnevezés
Jelölés
	Ábra
	Menny., db
	PE tasak
sz.
	Csom.
sz.

	101.1
	Nyújtórúd zsinórokkal
	1
	4
	1

	101.2
	Gyűrű
DSK 05.119.00
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	2
	4
	1

	110
	Rögzítő
DSK 02-009-01
	[image: ]
	4
	4
	1



A kosárlabdapalánk tartozékai 1.D-04.03
4. táblázat
	Poz. sz.
	Megnevezés
Jelölés
	Ábra
	Menny., db
	PE tasak sz.
	Csom. sz.

	107.1
	Kosárgyűrű szerelve (hálóval)
1.D-04.02.01
	[image: ]
	1
	
	2

	107.2
	Kosárlabdapalánk
D-06.003
	
	1
	
	2

	107.3
	Sarokelem
D-02.028.00
	
	1
	
	2

	107.4
	Sarokelem
D-02.028.00-01
	
	1
	
	2

	107.5
	Lemez
D-02.028.00
	
	1
	
	2

	Szabványos kötőelemek

	74
	Csavar M8x25.A2 ISO 7380-2
	[image: ]
	4
	5
	2

	75
	Anya M8-6H.6.016
GOST 5915-70
	[image: ]
	4
	5
	2

	63
	Csavar M8-6gx60.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	1
	5
	2

	76
	Anya M8-6H.6.016
GOST 11860-85
	[image: ]
	1
	5
	2

	81
	Alátét 8.A2 DIN 125
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	6
	5
	2

	91
	Díszsapka 13. sz.
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	4
	5
	2



A korlát tartozékai 6.03.04
5. táblázat
	Poz.
sz.
	Megnevezés
Jelölés
	Ábra
	Mennyiség,
db
	PE tasak
sz.
	Csom.
sz.

	113.1
	6.03.02.05 
Konzol
	[image: ]
	1
	
	2

	113.2
	6.03.02.06 
Merevítő
	[image: ]
	2
	
	2

	113.3
	Alkartámasz
ISO-05.847
	[image: ]
	2
	
	2

	113.4
	Fogantyú
DSK-VO 92.12.02
	[image: ]
	2
	
	2

	
	
	
	
	
	



	Szabványos kötőelemek

	61
	Csavar M8x45.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	2
	6
	2

	64.1
	Csavar M8x70.56.016
GOST 7798-70
	[image: ]
	4
	6
	2

	81
	Alátét 8.01.016
GOST 11371-78
	[image: ]
	6
	6
	2

	85
	Rugós alátét
8.A2 DIN 127
	[image: ]
	6
	6
	2

	91
	Díszsapka 13. sz.
	[image: ]
	6
	6
	2



A KOMPLEXUM összeszerelésének és telepítésének sorrendje
1
A 62. poz. csavar behelyezéséhez igazítsa össze az oszlopok furatait – ütögesse őket kemény felülethez.
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2
Szerelje össze a létrákat, 2 db.
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Az összeszerelés más sorrendben is végezhető.
[image: ]
Vízszintezze a területet. Az alapgödröket az összeszerelt terméken pontosított méretek szerint készít-
se el. Ezek eltérhetnek a rajzon szereplő méretektől.
Helyezze a KOMPLEXUMOT az előkészített gödrökbe. Függőónnal és vízmértékkel ellenőrizze a létrák
függőlegességét és a terület vízszintességét. Állítsa be a KOMPLEXUM magasságát. Betonozza be (B15 beton;
V=0,22 m3) a rajz szerint; C – beton, B – homok.
[image: ]
[image: ]
A holtjáték elkerülése érdekében a
szerelésnél feszítse ki az oszlopokat a
lehető legjobban, és rögzítse őket ebben
a helyzetben kéznél lévő anyaggal
(tégla, deszka stb.). Csak ezután
betonozza be.
A komplexum csak a beton teljes megszilárdulása után használható. A betont szintetikus burkolattal (gu-
mi) vagy gyeptéglával kell lefedni. A beton megszilárdulása után szerelje fel a függeszthető felszerelést.
Útmutató a függeszthető felszerelés elhelyezéséhez
9
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
12
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A kötelet rendeltetésszerűen használja.
A pászmákat ne csavarja ki és ne bontsa meg a fonás irányával szemben.
[image: ]
14
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Útmutató a hinták elhelyezéséhez
Erre a komplexumra 2 db hinta szerelhető fel. A lehetséges hintaváltozatok a címlapon
láthatók.
Tilos bármilyen hinta egyidejű felszerelése az alábbi hintákkal: 1.D-26.04; 1.D-26.08; 1.D-26.16;
1.D-26.26; 1.D-26.27.
A hintát a hozzá tartozó adatlap szerelési utasítása szerint szerelje össze. A talaj és a hinta ülőké-
je közötti távolság legalább 350 mm legyen.
A hinta maximális megengedett terhelése – lásd a hinta adatlapját.
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2. tablazat
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